MEMORIAL DESCRITIVO



OBRA: PROJETO PARA FECHAMENTO DO IMÓVEL “CRAS”.

END. OBRA: RUA JOSÉ ARIMATÉIA MORAIS

BAIRRO: JARDIM SÃO LUCAS

VALOR DO EMPREENDIMENTO:

**TOTAL A INVESTIR= R$126.448,64**

Disposições Iniciais

Vale salientar que este projeto foi desenvolvido baseado em pedido efetuado a este setor, dando com isto, sequencia na revitalização de nossa cidade.

Este Memorial segue a descrição da obra de fechamento do imovel “CRAS” que devera ser construida com muro e grade em todo o seu perimetro dividindo com as ruas que fazem divisa com o mesmo.

Todas as especificações que seguem visam complementar as peças gráficas auxiliando na descrição de serviços e especificações de materiais a serem utilizados na obra.

1. Serviços Preliminares
   1. Demolições

Demolição de 163,85m de alambrado, o material retidado devera ser levado para armazenamento no patio da Prefeitura no bairro Nascente do sol.

Demolição de dois pilares na entrada principal, sem reaproveitamento

2.0. Pilares

Deverão ser confeccionados pilares de 2,10m em 2,10m, armados com 4Ø8.0mm, e estribados com aço 5.0mm a cada 12cm, o concreto a ser usado devera atingir 25 Mpa aos 28 dias.

Na entrada principal o aço a ser usado deverá ser de 10.0mm com estribos de 5.0mm a cada 12cm.

* 1. Locação da obra

A obra deverá ser locada no mesmo local onde existe hoje um alambrado com tela e mouroes de concreto.

1. Infra estrutura

3.1 A base do muro deverá ser executado com blocos de (09x19x39), assentados com argamassa mista de cimento, cal, areia no traço 1:2:8

Onde houver pilar devera ter uma broca armada, executada com o mesmo aço que sera o pilar de sustentação, essa broca devera ter uma profundidade de 1,00m x Ø 0,25m

1. Alvenaria

Segue descriminada as características da alvenaria no orçamento do material a ser usado.

1. Grade de proteção

A grade de proteção devera ser em ferro galvanizado eletrofundido com altura de 1,00m acima das alvenarias, ver detalhe, no projeto em anexo.

* 1. Portao principal

O portão principal devera ser de correr, com entrada social (2,80x2,80) m, a entrada social deverá ser de (80x2,10) m.

1. Revestimento

Segue descriminada as características do revestimento no orçamento o material a ser usado, chapisco e emboço.

1. Pintura

As paredes deverão ser lixadas para então receber duas demãos tinta pva latex acrílica. Nas partes metalicas devera ser utilizado zarcao e esmalte sintetico. A cor devera ser definida pela fiscalização da obra.

8.0. Limpeza e funcionamento, todas as peças como porta e portões deverão estar devidamente limpas e em pleno funcionamento.

A obra deverá ser entregue limpa e em condições de uso.

1. Garantia

9.1 A garantia da obra se dará a partir da entrega do empreendimento e tera **validade de 5 anos.** E para as pinturas **validade de 2 anos.**

Carvalhópolis, 03 de novembro de 2021

Departamento de engenharia

José Vagner Macedo

Eng° Civil CREA 45054