**Anexo II**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETO:** | PERMISSÃO DE USO PARA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO **“26ª** FESTA DE PEÃO RODEIO DE CARVALHÓPOLIS 2023” E DEMAIS EVENTOS QUE ANTECEDEM AO RODEIO **(18º** ENCONTRO DE CARREIROS, **23º** CAVALGADA E **26ª** BAILE DA RAINHA, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: |

**ESTARÃO INTEGRADOS AO OBJETO DESTE EDITAL COMO ÔNUS OS ITENS** **ABAIXO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **02** | **PROPOSTA** | PROVA DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO DA EMPRESA E DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ENGENHEIRO **ELÉTRICO E CIVIL** E **VETERINÁRIO** JUNTO AO CONSELHO COMPETENTE **CREA OU CAU/ E IMA ( DA COMPANHIA DE RODEIOS)**  **ART, NOS TERMOS DA LEI DO SOM, TENDA, PALCO, ESTRUTURA E CAMAROTES, DEVENDO SER APROVADA PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO PREVIAMENTE.** |
| **03** | **BALANÇO PATRIMONIAL** | ÍNDICE CONFORME MODELO ANEXO AO EDITAL |
| **04** | **PALCO** | 17X14 COM 3 CAMARIM 5X5 |
| **05** | **SEGURANÇA** | CONFORME EXIGÊNCIA DA POLICIA FEDERAL: MÍNIMO 130 PESSOAS |
| **06** | **OPÇÃO DE SHOWS** | **SEXTA FEIRA**  Hugo e Guilherme  Guilherme e Benuto  Maiara e Maraisa  Zé Neto e Cristiano  Ana castela  Matogrosso e Mathias  Pedro Sampaio  Mioto  Jorge e Mateus  **SÁBADO**  Israel e Rodolffo  Diego e Victor Hugo  Matheus e kauan  Clayton e Romário  João Bosco e Vinicius  Ícaro e Gilmar  Henrique e Juliano  Fernando e Sorocaba  Mari Fernandez  **TODAS AS NOITES, DEVERÁ TER APRESENTAÇÕES DE BANDAS REGIONAIS NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, APÓS O SHOW PRINCIPAL.** |
| **07** | **SEGURO** | DOS COMPETIDORES COM APÓLICE MÍNIMA DE R$ 80.000,00(OITENTA MIL REAIS). |
| **08** | **DO OBJETO** | O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A PERMISSÃO DE USO PARA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO RODEIO: (MONTARIA EM TOUROS **MÍNIMO 45 MONTARIAS POR DIA)**.  A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DO EVENTO, TAIS COMO, **PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA SHOWS, SERVIÇOS DE JUÍZES, SALVA VIDAS, FISCAL DE BRETES, CAMAROTES, SANITÁRIOS, E OUTROS,** PROMOVER **AMPLA DIVULGAÇÃO DA FESTA** ATRAVÉS DE **RÁDIOS, OUTDOORS, CARTAZES, CARROS DE SOM, ETC**.; DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE RODEIO EM **TOUROS** FORNECER **TENDAS**, CONTRATAR **EQUIPE DE APOIO** , REALIZAR ESPETÁCULO **PIROTÉCNICO**(TODOS OS DIAS DO EVENTO), CONFORME DETALHADA ABAIXO.  **OBS:** PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E CAMAROTES OPEN BAR SERÃO EXPLORADOS PELO VENCEDOR DA LICITAÇÃO.  **1.1.** ESTRUTURA FÍSICA DO EVENTO DE RODEIOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E QUANTITATIVOS:   * ESTRUTURA PROFISSIONAL A ESTRUTURA PROFISSIONAL DE RODEIO, DEVERÁ CONTER MINIMAMENTE:   - MONTAGEM DE 01 ARENA COMPLETA EM ESTRUTURA METÁLICA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:  -**50,0M DE FRENTE X 35,0M DE FUNDO,** COM LATERAL LIVRE;  - MÍNIMO DE 06 BRETES DE ONDE SAI A MONTARIA;   1. - MÍNIMO DE 40 MONTARIAS POR DIA; 2. - 02 FISCAIS DE BRETE 3. - 03 JUÍZES; 4. - 02 SALVA-VIDAS – 5. -FECHAMENTO LATERAL E FUNDO; 6. - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COMPLETA DO RODEIO 7. - 40 COMPETIDORES 8. - 05 PORTEIROS 9. - 04 CAPATAZES 10. - PREMIAÇÕES DO 1° AO 5° LUGAR 11. – CURRAIS 12. - SEGURO TOTAL DOS COMPETIDORES PARA A APRESENTAÇÃO DOS COMPETIDORES 13. (ABERTURA):   - EFEITOS LASER E FUMAÇA COM MESA DIGITAL CONTROLADA; - TÚNEL DE APRESENTAÇÃO COM MÁQUINA DE FUMAÇA E PAPEL PICADO LAMINADO; - DOIS LANÇA CHAMAS; - CORTINA DE LED CORES PRATA OU PRETA;  15.- SHOW PIROTÉCNICO ESPECIAL DE ABERTURA E ENCERRAMENTO (TODOS OS DIAS DO EVENTO).  **OBS:** A ESTRUTURA PROFISSIONAL DE RODEIO DEVERÁ ESTAR **100% MONTADA** ATÉ **3 DIAS ANTES DO DIA DA FESTA DO PEÃO** PARA SER VISTORIADA PARA LIBERAÇÃO DO EVENTO.  **1.2.** **LOCUTOR E COMENTARISTA:**  1.2.1 (02)LOCUTORES COM DJ PARA ANIMAÇÃO DO RODEIO;  1.2.2 (01) COMENTARISTA  **1.3.** LASER COM MÍNIMO 5 WATS (COLORIDO) LASER – CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS O LASER OX USADO PARA ESCREVER NOME DOS PATROCINADORES, NOME DO EVENTO, NOME DA PREFEITURA, ETC.  - 1 CONJUNTO DE SCANNER ( PARA DESENHOS, ESCRITAS E LOGO) - 6 PONTOS DE LASER  - 1 TOCHPAINE (PARA CONTROLE DOS 6 PONTOS DE LASER)  - 1 NOTBOOCK ( PARA PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DO LASER - LASER DE 3 W DE POTENCIA VERDE ( ESTADO SÓLIDO) EQUIVALENTE A MESMA POTENCIA DE UM LASER REFRIGERADO A ÁGUA DE 10 W. - 1 LASER DE 1 W DE POTENCIA NA COR AZUL  - 1 LASER DE 1 W DE POTENCIA NA COR VERMELHA - EFEITOS PRODUZIDOS PELO SISTEMA DE LASER SHOW, COM: ANIMAÇÕES PROJEÇÕES DE LOGOTIPOS DE MARCAS DESENHOS EM MOVIMENTO PALAVRAS E FRASES FIGURAS GEOMÉTRICAS COMPLEXAS MARCAÇÃO DE PONTOS COM PRECISÃO PAREDES ANIMADAS DE VÁRIAS FORMAS ESCRITA COM INÚMERAS FONTES (PADRÃOWINDOWS).  SHOW DE EFEITOS: RAIOS DE LASER, 6 PONTOS QUE SÃO REBATIDOS EM CONJUNTOS DE MICRO ESPELHOS QUE SÃO REBATIDOS EM CONJUNTOS DE MICRO ESPELHOS QUE SERÃO ESPALHADOS DE MANEIRA ALEATÓRIA NA ARENA, OS RAIOS SE ESPALHAM EM TORNO DE 80 A 100 RAIOS POR CABEÇA, REALIZANDO ASSIM UM SHOW DE RAIO LASER NA ARENA, NO PUBLICO.  TODO ESSE SHOW DEVERÃO TER O AUXILIO DE UMA MÁQUINA DE FUMAÇA  SKAY WALKER 02 SKAY WALKER QUE FICARA LIGADO AO LADO DO PALCO INDICANDO O LOCAL DO EVENTO  **SONORIZAÇÃO**  - 02 TORRES DE SOM P.A. MONTADOS NAS LATERAIS AO PALCO (L E R); - MÍNIMO 16 CAIXAS  - 16 CAIXAS DE GRAVE  - 01 CONSOLE DIGITAL MÍNIMO 48 CANAIS (PM1D, PM5D, PM5DRH, M7CL; - MIDAS PRO 06; - DIGI-DESIGN VENUE  - 01 FILTRO DE LINHA;  - 02 PROCESSADORES DIGITAIS COM 03 VIAS STÉREO;  - 01 ULTRA CURVE; - 16 CAIXAS ACÚSTICAS MODELO LINEARRAY;  - 16 CAIXAS ACÚSTICAS SUB CONTENDO 02 AUTO-FALANTESDE 18” DE 800W RMS CADA;  - 04 POTENCIAS 11.000 WATSRMS;  - 04 POTENCIAS 5.600 WATSRMS;  - 04 POTENCIAS 3.800 WATSRMS;  - 01 MULTICABO 60M COM SPLINTER 10M – 48 VIAS;  - 01 NOTEBOOK; - 01 APARELHOMP3;  - 01 APARELHOMD; - 01 SISTEMA INTERCOM IDA E VOLTA;  - 01 TÉCNICO EXPERIENTE PARA OPERARO SISTEMA;  - 01 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEMDE 60 AMPERES; EQUAMENTODE PALCO (BACK-LINE)  - 01 CONSOLE DIGITAL MÍNIMO 40 CANAIS (PM1D, PM5D, PM5DRH,M7CL; MIDAS PRO 06; DIGI-DESIGN VENUE PROFILE OU LS9 EXPANDIDA; - 01 FILTRO DE LINHA;  - 02 PROCESSADORES DIGITAIS 03 VIAS STÉREO; - 01 ULTRA CURVE; - 02 COMPRESSORES;  - 01 CROSSOVER; - 03 EQUALIZADORES;  - 02 SIDESTÉREO 03 VIAS CONTENDO CADA SIDE 02 KF E 02 SB 850;  - 10 MONITORES;  - 01 MONITOR SUB PARA BATERIA;  - 04 AMPLIFICADORES3.000 WATSRMS CLASSE AB P/ MONITORES;  - 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA;  - 01 AMPLIFICADOR PARA CONTRA-BAIXO COM 1 A.F DE 18” E 04 A.F DE 10”;  - 02 MICROFONES SEM FIO;  - 12 MICROFONES SM 58;  - 01 BATERIA COMPLETA DE BOA QUALIDADE;  - 01 KIT MICROFONE PARA BATERIA;  - 15 GARRAS PARA MICROFONES;  - 22 PEDESTAIS; - 10 DIRECTOX ATIVO;  - 05 DIRECTOX PASSIVO;  - 01 TRANSFORMADOR220V X 110V – 10 KVA;  - 04 PRATICÁVEIS2,20 X 1,50 COM ALTURA VARIÁVELDE 10 CM A 01 MT; - 01 AMPLIFICADOR DE FONE PARA VIAS COM 8 CANAIS  - 08 FONES PROFISSIONAIS PARA MÚSICOS;  - CABOS DE SINAL E ENERGIA NECESSÁRIOS PARA ESTE SISTEMA;  **ILUMINAÇÃO**  - 01 GRID EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 COM 9,0M DE FRENTE, 7,5M DE PROFUNDIDADE E 5,0M DE ALTURA COM 01 LINHA;  - 36 MOVINGSHEAD 16 CANAIS;  - 36 REFLETORES DE ALUMÍNIO COM LÂMPADA PAR; (24 FRENTE #5 – 12 FUNDO#1);  - 24 CANHÃO PAR LED DMX DE 3W;  - 02 CORTINAS DE LED DMX DE 6,00M X 4,00M; FECHAMENTO TOTAL DO GRID EM MALHA PRETA; - 02 CONSOLE DMX;  - 04 MINI-BRUTS COM 06 LÂMPADAS;  - 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA 3.000 WATS COM CONTROLE REMOTO E VENTILADOR; - 04 STROBOSATOMIC 3000;  **OBS.:** NÃO SERÁ ACEITO GRID EM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO, SOMENTE ALUMÍNIO E NÃO SERÁ ACEITO GRID EM ESTRUTURA Q25;  **SANITÁRIO QUÍMICO** **: 40(QUARENTA) SANITÁRIOS** VERSÃO STANDARD (CAIXA DE DEJETOS COM ASSENTO, SUPORTE HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO FEMININO/MASCULINO, PONTOS DE VENTILAÇÃO, MICTÓRIO, ABERTURA PARA CIRCULAÇÃO DE AR, TRINCO DA PORTA COM IDENTIFICAÇÃO (ABERTO/FECHADO), **LARGURA MÍNIMA: 1,10M, COMPRIMENTO 1,20M, ALTURA 2,30M, 100% POLIETILENO**, ANTIDERRAPANTE, SENDO A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS SANITÁRIOS, BEM COMO SUA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS BANHEIROS QUÍMICOS E DOS BANHEIROS DE ALVENARIAS.  **SENDO:**  19 FEMININOS, 19 MASCULINOS E 2 PARA DEFICIENTES FÍSICOS (MASCULINO/FEMININO).  **SERVIÇO DE APOIO**: MÍNIMO DE **130 (CENTO E TRINTA) PESSOAS**, SENDO  **HOMENS E MULHERES** PARA APOIO NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO EVENTO. SENDO **130 (CENTO E TRINTA) SEGURANÇAS, SENDO 40 NA QUINTA- FEIRA, 30 NA SEXTA- FEIRA, 30 NO SÁBADO E 30 NO DOMINGO** TODOS DEVERÃO ESTAR **UNIFORMIZADOS,** DEVENDO PERMANECER NO RECITO DA FESTA NO MÍNIMO 2(DUAS) HORAS ANTES E COBRIR TODO TEMPO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO.  **PALCO:** 16X14 PALCO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 16M (DEZESSEIS METROS) DE FRENTE E 14M (QUATORZE METROS) DE PROFUNDIDADE COM 02 (DUAS) ÁREA DE SERVIÇO DE 4MX4M (QUATRO METROS POR QUATRO METROS).  **ALÉM DISSO, DEVERÁ ATENDER ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:**   1. PARTE SUSTENTAÇÃO DO PISO ALTURA DO PISO ATÉ O CHÃO É DE 2,50M (DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS); 2. COBERTURA EM LONA COMPATÍVEL COM ESTRUTURA E COM GARANTIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO; 3. CAMARINS MÍNIMO DE: 02 (DOIS) CAMARIM 3,5M X 4,5M (TRÊS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS POR QUATRO METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS); 4. TORRESFLY MÍNIMO DE 02 (DUAS) TORRES FLY MEDINDO 3,20M (TRÊS METROS E VINTE CENTÍMETROS) DE FRENTE E 2,50M (DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS) DE FUNDO E 11M (ONZE METROS) DE ALTURA; 5. HOUSEMIX MÍNIMO DE 01 (UMA) HOUSEMIX DE 06M (SEIS METROS) DE FRENTE POR 3,5M (TRÊS METROS E CINQUENTA) DE PROFUNDIDADE COM 02 (DOIS) DOIS PISOS E GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL; 6. EXTINTORES: MÍNIMO DE 01 (UM) EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO² E 01 (UM) EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ ABC   **TELÃO COM FILMAGEM AO VIVO**  TELÃO – CONFIGURAÇÕES MINIMAS 02 TELÃO COM 4.500 ANSI  – LUMES - PROJETORES DE ALTA LUMINOSIDADE  - ESTRUTURA DE TRELIÇA - OPÇÕES DE MONTAGEM DE TELÃO COM 3 PÉS E ATRÁS DAS ARQUIBANCADAS  - FILMAGEM CÂMERA ESPECIAL DE TELEVISÃO COM 1040 LINHAS DE RESOLUÇÃO, SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL, GRAVAÇÃO EM DVDS E SVHS, MESA DE CORTES E EFEITOS, 3 MONITORES PARA EDIÇÃO, REPLAY, COM EFEITO E SUPER SHOW, GRAVAÇÃO EM SISTEMA DE BROADCASTING, CÂMERA NOS BRETES, VEICULAÇÃO DOS PATROCINADORES, 01 DVD POR NOITE COM VEICULAÇÕES  **GERADOR**  MÍNIMO 02 GERADORES DE ENERGIA DE RESERVA, DIESEL E TUDO QUE FOR NECESSÁRIO **POR CONTA DA EMPRESA:**  Disponibilizar **02(dois)) grupos geradores (reserva)** completos sendo um de 220 KWA, e outro 180 KWA ,movido a óleo diesel, com tanque com capacidade de armazenamento de 600 litros de óleo diesel; os quais irão alimentar o som e iluminação instalados no palco, iluminação da arena do rodeio, arquibancadas, camarotes e demais instalações e atividades do evento, inclusive aqueles existentes na praça de alimentação e outro em standy by;  **CAMAROTE**  • CAMAROTES PARA **2000 LUGARES**, COM MESA E CADEIRAS SUFICIENTES;  • CAMAROTES ESCALONADO, COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA , NO TAMANHO **MÍNIMO EM 40X10 METROS**  • CAMAROTE PARA **1800 LUGARES**, COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA , NO TAMANHO MÍNIMO EM **30X10 METROS**, DIVIDIDO EM **18 BAIAS, SENDO 100 PESSOAS POR BAIA;**  • SÃO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESEJÁVEIS PARA OS CAMAROTES:  - PISO EMBORRACHADOR E VESTIDO COM CARPETES ANTI-CHAMAS;  - COBERTURA EM TENDAS ANTI-CHAMAS;  - CABOS DE ILUMINAÇÃO COM BOCAL REFLETORES COM LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO;  - **40(QUARENTA) NO MÍNIMO** UNIDADES DE BANHEIROS QUÍMICOS.  O PRODUTO DA VENDA DOS CAMAROTES SERÁ REVERTIDO EM BENEFÍCIO DO CONTRATADO, TENDO ELE TODA RESPONSABILIDADE PELO LOCAL E RESPECTIVAS VENDAS, NÃO DEVENDO O LICITANTE CONTAR PREÇO PARA ESTE ITEM.  **ARQUIBANCADA COBERTA**  ARQUIBANCADA COM O MÍNIMO COM 12 DEGRAUS.  ARQUIBANCADA COM 40 METROS DE COMPRIMENTO POR 10 METROS DE LARGURA, TOTALMENTE COBERTA COM TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA .  **OBS:**  1-A EMPRESA GANHADORA SE RESPONSABILIZARÁ PELA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EVENTOS DE GRANDE PORTE COM **LAUDO TÉCNICO DO CORPO DE BOMBEIROS ATESTANDO A APROVAÇÃO DO EVENTO.**  **2-**INCUMBE À LICITANTE VENCEDORA A APRESENTAÇÃO, NO ATO DA ASSINATURA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO A **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ESTRUTURA FÍSICA DO EVENTO. TODA AS LICENÇA E DOCUMENTAÇÃO** NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PERMISSIONÁRIA. NO PREÇO GLOBAL ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS OU INDIRETOS COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FESTAS E EVENTOS, INCLUSIVE TRIBUTOS, EQUIPAMENTOS, PESSOAL, TAXAS, TRANSPORTES, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PREMIAÇÃO DOS PEÕES, ETC.  **3-**A EMPRESA DECLARA A SUFICIÊNCIA DO PREÇO PROPOSTO PARA A COBERTURA DE TODAS AS DESPESAS QUE ENVOLVEM O EVENTO LICITADO. A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DESTA DATA. PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL.  **4**-A EMPRESA DECLARA ESTAR APTA DO PONTO DE VISTA JURÍDICO, ECONÔMICO, TÉCNICO E OPERACIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM ESTA PROPOSTA  A empresa PERMISSIONÁRIA poderá utilizar o campo como estacionamento de carros, devendo ficar responsável pela conservação do mesmo. |
| **09** | **LIMPEZA DOS BANHEIROS DE ALVENARIA** | NO MÍNIMO 40 (QUARENTA)20 MASCULINOS E 20 FEMININOS **TODAS AS NOITES** COM OBRIGAÇÃO DE LIMPEZAS DIÁRIAS. |
| **10** | **QUEIMA DE FOGOS** | 02 DIAS COM PIRO MUSICAL |
| **11** | **LOCUTOR** | 02 LOCUTORES TODAS AS NOITES DO EVENTO |
| **12** | **PROPAGANDA** | RADIO ,TV ,CARRO DE SOM ,BAINER , FRAY, CARTAZ ,OUTIDOR E REDES SOCIAIS |
| **13** | **ECAD** | SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA O PAGAMENTO DO **ECAD** OS DIAS 03/04 /DE JUNHO DE 2023, OS DIAS 01/02/05 DE JUNHO DE 2023, SERÁ RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA POR PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE. |
| **14** | **HOTEL** | É DE RESPONSABILIDADE DA VENCEDORA HOTEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS ARTISTA TODOS OS DIAS DO EVENTO. |
| **15** | **VALOR DOS INGRESSOS** | **INGRESSOS PISTA**  - PASSAPORTE PARA 02 NOITES, NO MÁXIMO R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS);  - INDIVIDUAL DIÁRIO, NO MÁXIMO R$100,00 (CEM REAIS);  **CAMAROTES:**  - PASSAPORTE EMPRESARIAL (10 PESSOAS) NO MÁXIMO R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS);  - PASSAPORTE CAMAROTE/AREA VIP INDIVIDUAL NO MÁXIMO R$600,00 ( SEISCENTOS REAIS);   * - INDIVIDUAL DIÁRIO, NO MÁXIMO R$200,00 (DUZENTOS REAIS). |
| **16** | **APOIO MÉDICO** | ENFERMEIRAS, MÉDICOS E AMBULÂNCIA SERÁ POR CONTA DA PREFEITURA |
| **17** | **DOCUMENTO** | APRESENTAR ROL DE DOCUMENTOS EXIGIDOS EM EDITAL. |
| **18** | **VISITA TÉCNICA** | AGENDAR PREVIAMENTE JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO PARA TOMAR CONHECIMENTO DO ESPAÇO E DAS CONDIÇÕES DO LOCAL A SER REALIZADO A FESTA. **LOCAL DE AGENDAMENTO**: SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CARVALHÓPOLIS-MG, SITUADA NA RUA JOÃO NOBERTO DE LIMA Nº 222, CENTRO CARVALHÓPOLIS-MG. TELEFONE PARA CONTATOS 35 3282-1245 EMAIL:LICITAÇÃO@CARVALHOPOLIS.MG.GOV.BR |